AVTOMOBİL

10. Aşağı qoruyucu örtüyü quraşdırın (A). | Şəkil 03-52: Aşağı qoruyucu örtüyü quraşdırın (A)
11. Aşağı qolun diyircəkli birləşmə qaykasını, stabilləşdirici lingin quraşdırma qaykasını quraşdırın və ucluğun quraşdırma qaykasını qabaq oynağa birləşdirin (Tənzimləyicinin SS qrupundakı quraşdırma qeydlərinə istinad edin). 12. Qabaq təkərləri və şinləri quraşdırın (SS qrupunu quraşdırma qeydlərinə istinad edin). 13. Sükanın birləşmə qurğusunun boltunu (A) quraşdırın (SS qrupunu Sükanın sütunu/valı qeydlərinə istinad edin). Burucu moment: 18-25Nm (1.8-2.5kgf.m, 13.0-18.1lb-ft) 14. Ötürmələr mexanizminin izolyatorunun quraşdırma çərçivəsi boltlarını (A) bərkidin. Burucu moment: 60-80Nm (6.0-8.0kgf.m, 43.4-57.9lb-ft) | Şəkil 03-53: Sükanın birləşmə qurğusunun boltunu quraşdırın (A) Şəkil 03-54: Ötürmələr mexanizminin izolyatorunun quraşdırma çərçivəsi boltlarını (A) bərkidin
15. Ötürmələr mexanizminin yuxarı quraşdırma boltlarını (A-2ea) və işə salma motorunun quraşdırma boltlarını (B-2ea) bərkidin. Burucu moment: [A] 60-80Nm (6.0-8.0kgf.m,43.4-57.9lb-ft) [B] 39-60Nm (3.9-6.0kgf.m, 28.2-43.4lb-ft) | Şəkil 03-55: Ötürmələr mexanizminin yuxarı quraşdırma boltlarını bərkidin