Elektrik

(8) Ayırıcını (A) avtomatik transmissiyadan söküb çıxarın.
(9) Avtomatik transmissiyanın qalan hermetik materialları siyirmək üçün alət və ya oxşar alətlərlə motorun gövdəsindən təmizləyin.
Fəaliyyət üzrə tövsiyə

• | Hermetik materialları təmizləyərkən gövdə qurğusunun səthinə toxunmamağa diqqət yetirin.
• | Təmizlik tədbiri olaraq, avtomatik transmissiyanın motor gövdəsinə hərəkət etməzdən əvvəl qalan hermetik materialları yapışqan lentlə vinil gövdəyə bərkidin.
• | Gövdə qurğusunun səthindən hermetik materialları təmizləyərkən diqqətli olmaq lazımdır, çünki hava ilə təmizlik apararkən kənar maddələr gövdəyə daxil ola bilər.
• | Motor qurğularını və avtomatik transmissiyanı saxlayarkən vinil örtüklə örtün ki, toz və kir qurğulara daxil olmasın.

Şəkil 12-11: Boşluğun və hermetik maddələrin təmizlənməsi
(10) Sökmə / quraşdırma üçün nəzərdə tutulmuş (09365-3D620) sıxıcı tərtibatı motor qurğusundan sökün.
EV YOXLAMASI ÜÇÜN VERİLƏNLƏRİN SİYAHISI

Təftiş sahəsi | Tənzimlənmiş dəyər | Ölçülər | Mühakimə | Təsdiq
İlkin doldurma relesi |  |  |  |
Əsas rele(+) |  |  |  |
Əsas rele(-) |  |  |  |