AVTOMOBİL

14. Ötürmələr mexanizminin yuxarı quraşdırma boltlarını (A-2ea) və işə salma motorunun quraşdırma boltlarını (B-2ea) bərkidin. Burucu moment: [A] 43-55Nm (4.3-5.5kgf.m, 31.1-39.8lb-ft) [B] 39-60Nm (3.9-6.0kgf.m, 28.2-43.4lb-ft) | Şəkil 04-35: Ötürmələr mexanizminin yuxarı quraşdırma boltlarını (B-2ea) bərkidin
15. Xüsusi aləti ayırın. | Şəkil 04-36: Xüsusi aləti ayırın
16. Sıxacları sıxaraq ötürmələr mexanizminin yağının soyuducu şlanqlarını (A) birləşdirin. | Şəkil 04-37: Ötürmələr mexanizminin yağının soyuducu şlanqlarını birləşdirin (A)
17. Nəzarət kabeli qurğusunu quraşdırın (A). | Şəkil 04-38: Nəzarət kabeli qurğusunu quraşdırın (A)
18. Xarici sürət sensorunun konnektorunu (A) quraşdırın. | Şəkil 04-39: Xarici sürət sensorunun konnektorunu (A) quraşdırın