Mühərrik

Şəkil 09-4: Yanacaq manometri
Tətbiq növü
• İstifadə blankındakı “Raport Formuna” baxın.
• “Yanacaq kəmərindəki qalıq təzyiqin çıxarılması” üsulunun tətbiqindən sonra bəzi qalıq yanacaq salına bilər odur ki, birləşən hissəni parça ilə örtün və ya qabaqcadan yanacaq kəmərini ayırın.
(C) Yanacaq kəmərinin alışma prosesini və qoşulmuş vəziyyətdə olan alışma ayırıcısı ilə birləşdirilmiş xüsusi aləti yoxlayın.
(D) Mühərrik hərəkətə gətirilir və yanacaq təzyiqi (nominal dəyər: 5.1 kqq / sm2) hərəkətsiz vəziyyətdə ölçülür.
Tətbiq növü
• İstehsalçının texniki təmir təlimatlarına baxın.
(E) Mühərriki dayandırın və yanacaq təzyiqindəki dəyişikliyi yoxlayın.
Tətbiq növü
• Göstərilən dəyər: Yanacaq təzyiqi, mühərrik dayandıqdan təxminən 5 dəqiqə sonra işlək vəziyyətdə saxlanmalıdır.
Cədvəl 1-13: Yanacaq təzyiqinin yoxlanması

Punkt | Ölçülər | Tənzimləyici dəyər (saxlama limiti) | Rəy və texniki xidmət (və ya fəaliyyət) işləri
Rəy | Texniki təmir və fəaliyyət
Yanacaq təzyiqi |  |  | Yaxşı Pis |

(F) Alışma ayırıcısını söndürün.
(G) Yanacaq kəmərinin qalıq təzyiqi aradan qaldırılır.