Şassi

Mənbə: M Company verilənləri
Şəkil 07-18: Şinin bort hissəsinin çıxarılması

3) | Müvafiq avadanlıqdan istifadə edərkən əllə iş və forma eyni olur, lakin təkərə basmaq əvəzinə şinlə təkərin arası malaşəkilli alətlə qaşınır. Bu halda normal avadanlıq təkərlə şin arasında elə istifadə olunur ki, sökmə cihazının malaşəkilli sökmə hissəsi işə düşür və avadanlıq işə düşdükdə, şin bortunu güclə çıxarmaq üçün yuxarıda göstərilən şəkildə şinlə təkər arasına güc tətbiq olunur.

(2) Təkərlə şinin bortunun təkrar əməliyyatla ayrılması
Mənbə: M Company verilənləri
Şəkil 07-19: Şin bortundan tam ayrılma

1) | Ayrılma dərəcəsindən asılı olaraq, şini üç-altı dəfə fırlatmaqla şin bortunun çıxarılma prosesini təkrarlayın. Əllə əməliyyat aparıldıqda şin əməliyyatı aparan şəxs tərəfindən və əməliyyat avadanlıqla aparıldıqda, avadanlıq vasitəsilə fırladılır.
2) | Təkər və şin şinin bortundan tamamilə ayrılıbsa, təkəri çevirin və yuxarıdakı proseduru təkrarlayın.

4. Təkərin və şinin ayrılması
(1). Sökmə cihazını birləşdirin
Mənbə: M Company verilənləri
(Şəkil 07-20) Sökmə cihazında təkərlər. Şinlərin bərkidilməsi