Şassi

Təcrübə mərhələləri:
1. | Çexolu çıxartdıqdan sonra konsentrik köməkçi silindr blokunu sökün.
2. | Dəyişdirməyə nəzarət kabelinin pərçim blokunu (A) və sürət datçikini (B) çıxarın.
3. | Seçmə lingini (C) və yığma dəyişdirmə bəndini (D) çıxarın.
| Şəkil 02-9: Kabelin pərçim bloku (A), sürət datçiki (B), seçmə ling(C), yığma dəyişdirmə bəndi (D)
4. Ehtiyat lampa açarını (A) çıxarın. | Şəkil 02-10: Lampa açarı (A)
5. İdarəetmə valı dəstini çıxarın (A). | Şəkil 02-11: İdarəetmə valı dəstini çıxarın (A)