AVTOMOBIL

■ YANACAQ SÜZGƏCİNİ DƏYİŞİN.

1. Yanacaq giriş cəld-birləşdiricisini (A) və çıxış birləşdiricisini (B), su sensoru birləşdiricisini (C) ayırın. | Şəkil 05-5: Su sensoru birləşdiricisi
2. Termostat birləşdiricisini (A) və qızdırıcı birləşdiricisini (B) ayırın. 3. Üç ədəd yanacaq süzgəcinin dirsək bərkitmə qaykalarını burub açın (C). | Şəkil 05-6: Yanacaq süzgəcinin dirsəyi

■ QURAŞDIRILMA
ÇIXARILMA» proseduruna əks olan ardıcıllıqla quraşdırın.
■ İNJEKTORUN TƏMİRİ PROSEDURU: YOXLAMA (HI-SCAN (PRO) İSTİFADƏ ETMƏKLƏ)
Sınaq rejimi
SIXILMA SINAĞI
BOŞ GEDİŞ SÜRƏTİNİN MÜQAYİSƏSİ

■ SINAQ PROSEDURU 1. Skaner alətini (Scan tool) DLC-yə (Məlumatların Ötürülmə Kanalının İdarə Olunması) qoşun və “Vehicle” (“Nəqliyyat”) ilə “Engine Test Function”-nı (“Mühərrik Sınağının Funksiyası”) seçin. | Şəkil 05-7: Mühərrik Sınağı Funksiyası