Şassi

Şəkil 06-4: Nazim çarxın tacının kontakt vəziyyəti

Təftiş sahəsi | Təftiş sahəsinin statusu | Təsdiq
Nazim çarxın tacının kontakt vəziyyəti |  |
Nizamlama metodu |  |

Qeyd: Hər bir detalının yoxlanılmasının məqsədi aşağıdakı cədvəldə göstərilir.

Təftiş sahəsi | Yoxlamanın məqsədi
Yarımoxun dişli çarxının araboşluğu | Dişli çarx birləşməsinin vəziyyətini və qeyri-normal yeyilməni yoxlayın.
Nazim çarxın tacının araboşluğu
Aparan dişli çarxın arxa hissəsinin üzərində yastılıq | Aparan dişli çarxın yastılığını yoxlayın və əgər yastılıq pis vəziyyətdə olarsa, titrəməyə səbəb olacaq.
Nazim çarxın tacının kontakt vəziyyəti | Dişli çarx birləşməsinin vəziyyətini və qeyri-normal yeyilməni yoxlayın.
Sıxma yastığının fırlanma səs-küyü | İlişmə muftasının işi zamanı qeyri-normal səs-küyü yoxlayın.
Ayırıcı ling çəngəlinin işçi statusu | İlişmə muftasının normal işini yoxlayın.

2. Dartı valını və təkər topunu ayrıca yoxlayın.
(1) Texniki xidmət təlimatlarına istinad edərək nəqliyyat dartı valını (aparan val) çıxarın və sonra hər bir fərdi məhsulu yoxlayın.
- Valları sökmək və sökülmüş valların vəziyyətini yoxlamaq üçün texniki xidmət təlimatlarına istinad edin.