AVTOMOBİL

1. BİRLƏŞDİRİCİNİ AYIRIN. İkincili qıfıl cihazı və ya terminal sıxıcısını ayırın. (a) Qıfıl cihazı terminaldan əvvəl ayrılmalıdır, qıfıl tutucusu buraxıla və terminal birləşdiricidən sökülə bilər | Şəkil 09-1: Xüsusi aləti hazırlayın Raise up –qaldırın Tool – alət Terminal retainer – terminal tutucusu Şəkil 09-2: Birləşdiricini ayırın
(b) İkincili qıfıl cihazını və ya terminal tutucunu açmaq üçün xüsusi alətdən və ya terminalın lingindən istifadə edin. QEYD: Terminal tutucunu konnektorun gövdəsindən sökməyin. (c) Qıfıl çıxıntısını terminaldan açın və terminalı arxadan çəkin. | Tool – alət Locking lug – qıfıl çıxıntısı Şəkil 09-3: Qıfıl cihazı
2. TERMİNALI BİRLƏŞDİRİCİYƏ QURAŞDIRIN. (a) Terminalı quraşdırın. KÖMƏK:
1. | Terminalın düzgün yerləşdirildiyindən əmin olun.
2. | Qıfıl çıxıntısı möhkəm bağlanana qədər terminalı daxil edin.
3. | Terminalı terminal tutucusu ilə müvəqqəti qıfıl vəziyyətinə gətirin.
(b) İkincili qıfıl cihazını və ya terminal tutucunu tam qıfıl vəziyyətinə itələyin. | Şəkil 09-4: Terminalı daxil edin