Nəqliyyat vasitəsinin boyanması

(B) Struktur
Cihazın fəaliyyəti və quraşdırılması üzrə yoxlama meyarları

1) | Dəyəri göstərən göstərici və optik ox üzrə işıq qüvvəsi, həddindən artıq dalğalanma olmayacaq bir vəziyyətdə olmalıdır.
2) | Nəqliyyat vasitəsinin qarşısında istiqamətləndirilməsi üçün hədəf qurğunun funksiyasında heç bir anormallıq olmamalıdır.
3) | Dayaq və hərəkət tipli qurğu üzrə işıq qəbuledici hissənin dəstəyi sabit şəkildə saxlanılmalı və sola və sağa doğru düzgün şəkildə hərəkət edə bilməlidir.
4) | Avtomatik növ hədəf qurğunun nasaz işləməsindən azad olmalıdır.
5) | Avtomobilin yoxlanması üçün istifadə edilən avadanlıq, qeydedici cihazın fəaliyyətində heç bir anormallığa malik olmamalıdır.
6) | Faraların sınağını aparmaq üçün dəzgahın növü, İstehsal sayı, İstehsal tarixi və istehsal şirkəti aydın şəkildə göstərilməlidir.
7) | Tormozlama üzrə sınaq cihazı elə quraşdırılmalıdır ki, nəqliyyat vasitəsinin yoxlanılması, saxlanılması və ya nəzarəti düzgün şəkildə həyata keçirilə bilsin.

(C) Dəqiq yoxlama standartları
Faraların sınağını aparmaq üçün dəzgahın işıq qüvvəsi üzrə göstərici• Optik ox üzrə deviasiya və nəticə dəqiqliyi, müəyyən dəyər üçün aşağıdakı dözümlülük norması çərçivəsində olmalıdır.
1) İşıq qüvvəsi üzrə göstərici± 15% çərçivəsində olmalıdır.
2) Optik ox üzrə deviasiya± 1/6 dərəcə çərçivəsində olmalıdır.
3) İşıq qüvvəsi ± 1,000CD çərçivəsində olmalıdır və optik ox isə nəticə dəqiqliyi üzrə ± 1/6 th dərəcə çərçivəsində olmalıdır.
(3) Yana sürüşmə üzrə ölçü cihazı
(A) Növ üzrə sinifləndirmə

1) | Bloklama növü. Bloklama növü, avtomobil idarəetmə çarxının lövhələrinin hər iki tərəfi üzərində hərəkət edərək yaranan yana sürüşmənin tutumunu ölçən qurğu rolunu oynayır.
2) | Bir qatlı reaksiya verici lövhə tipi, lövhə üzərində avtomobilin sadəcə bir idarəetmə çarxının hərəkət etməsi ilə yaranan yana sürüşmənin tutumunu ölçən qurğu xarakteri daşıyır.
3) | Sadə tip isə avtomobilin yana sürüşmə tutumunu ölçən, təlimatlandıran və qiymətləndirən metod xarakteri daşıyır.
4) | Avtomatik növ isə elə bir növdür ki, burada göstərmək və qiymətləndirmək üçün tormozlama üzrə sınaq cihazı və spidometr ilə birlikdə avtomobilin yana sürüşmə tutumunu ölçür.

(B) Struktur
Cihazın fəaliyyəti və quraşdırılması üzrə yoxlama meyarları

1) | Lövhənin üst səthi, təkər və nəqliyyat vasitə arasında müvafiq sürtünmə əmsalı olmalıdır. Bu üfüqi şəkildə olmalı və lövhənin hərəkət etməsi üçün lazım olan fəaliyyət qüvvəsi, əməliyyatın başlanğıc nöqtəsində 4kq və 5mm sonluqda isə 8 kq çərçivəsində olmalıdır.
2) | Yana sürüşmə halı, verilən dəyərin həddindən artıq vibrasiyaya malik olmadan daxili və ya xarici hissədə etibarlı şəkildə göstərilməlidir.
3) | Avtomatik tipli cihaz, hədəf qurğunun nasaz işləməsindən azad olunmalıdır.
4) | Avtomobilin yoxlanması üçün istifadə edilən avadanlıq, qeydedici cihazın fəaliyyətində heç bir anormallığa malik olmamalıdır.