Elektrik

| Şəkil 09-48: Yaylı quraşdırma çərçivəsi (C)
2. Quraşdırma sökmə addımlarının əks ardıcıllığı ilə yerinə yetirilir. SİQNAL YOXLANIŞ Batareyanın gərginliyini 1-ci terminala birləşdirməklə və 2-ci terminalı torpaqlamaqla siqnalı sınaqdan keçirin. Siqnal səs çıxarmalıdır. Siqnal səs çıxarmasa, onu dəyişdirin. |
SİQNAL RELESİNİN YOXLANIŞI
1. | Siqnal relesini (A) mühərrikin rele qutusundan sökün.
2. | Elektrik və torpaqlama No.85 və No.86 terminallarına qoşulduqda No.30 və No.87 terminalları arasında kəsilməzlik olmalıdır.
3. | Elektrik təchizatı kəsildikdə No.30 və No.87 terminalları arasında kəsilməzlik olmamalıdır.
| Şəkil 09-49: Siqnal relesi Şəkil 09-50: Siqnalın konnektoru