Şassi

21. | İki istiqamətverici ştifti keçid detalında dəyişdirməyə nəzarət korpusunun bərkidici səthinin üzərindəki yuvalara daxil edin.
| Şəkil 03-21: LMAC110U
22. | Ötürülmə qutusunun korpusunun xaricində (ilişmə muftasının korpusu tərəf) ön saxlayıcı halqanın diyircəkli yastıq oturacağının dərinliyini ölçün (A).
| Şəkil 03-22: LM AC 110V
23. | Ön korpusun saxlayıcı halqasının təmas səthindən hündürlüyü (B) ölçün.
| Şəkil 03-23: LMAC110W
24. | Dayandırıcı halqanın təmas səthindən saxlayıcı halqanın diyircəkli yastığının hündürlüyünü (C) ölçün. Ölçü nəticəsi: A-B-C Ox araboşluğu: 0 - 0.1 mm (0-0.0039) Ox araboşluğunu nəzərə alaraq ölçü nəticəsinə bərabər olan araqatı seçin.
| Şəkil 03-24: LMAC110X