AVTOMOBİL

| Şəkil VI, 03-6: Lövhə üzərindən düz keçən yana maillik üzrə sınaq cihazı
4. Yana maillik üzrə ölçülmənin yoxlanılması. (1) Yana maillik üzrə ölçü cihazının ekranında sınaq nəqliyyat vasitəsinin ölçülmüş dəyərini yoxlayın. | Şəkil VI, 03-7: Ekranda ölçmə dəyərinin təsdiqlənməsi
4. Yana maillik vəziyyətinin ölçülməsindən sonra tənzimləmə 1. Əgər yana maillik pozulmuş vəziyyətdədirsə birləşdirici dartı uzunluğunu tənzimləyin. (1) Əgər birləşdirici dartı uzunluğu artarsa, qabaq təkərlərin görüşməsi halı ortaya çıxır. (2) Birləşdirici dartı uzunluğunu azaltmaq, qabaq təkərlərin əks görüşməsi ilə nəticələnir. (3) Nəqliyyat vasitəsinin texniki təmir üzrə kitabçasını yoxlayın və hər fırlanma hərəkəti üzrə dəyişmə dəyərinə görə tənzimləyin. Məsələn, 6mm-lik məsafədə qabaq təkərlərin əks görüşməsini tənzimləmək üçün sol təkəri 3mm və sağ təkəri 3mm olaraq nizamlayın. Əgər birləşdirici dartı ilə yana maillik vəziyyətini tənzimləyirsinizsə, nəqliyyat vasitəsinin texniki təmir üzrə təlimatlarına baxın. | Şəkil VI, 03-8: Birləşdirici dartı uzunluğunun tənzimlənməsi