AVTOMOBIL

▣ Yağ soyudan 1. Mühərrik yağını axıdın. 2. Ön bamperi çıxarın. 3. Yağ soyutma şlanqlarını (A) ayırın və ya soyuducunu (B) çıxarın. | Şəkil 04-8: Yağ soyutma şlanqları (A) və yağ soyudan (B)

YERDƏYİŞMƏ
▣ Mühərrik yağı
BİLDİRİŞ
Normal şərait altında, yağ süzgəci hər dəfə yağı dəyişdikdə, dəyişdirilməlidir.
1. Mühərriki qızdırın.
2. Drenaj boltunu çıxarın və mühərrik yağını axıdın.
3. Yeni şaybalı drenaj boltunu (A) təkrar quraşdırın.
Sıxılma momenti
35 ~ 40Nm (350 ~ 400kqq.sm, 25.8 ~ 29.5fq.ft)
Şəkil 04-9: Drenaj boltu (A)
4. Mühərriki tövsiyə olunan yağ ilə təkrar doldurun.
Yağ tutumu
Cəmi : 6.9 L (7.29 US qt, 6.07 lmp qt)
Yağ altlığı : 5.1 L (5.39 US qt, 4.48 lmp qt)
Yağ süzgəci daxil olmaqla, axıdılma və təkrar doldurma :5.7 L (6.02US qt, 5.01 lmp qt)
Yağın keyfiyyəti: ABOVE API CF-4 və ya ACEA B2, B3