Kuzovun təmiri

| Şəkil 01-26: Geyiləcək əlcəklər

Fəaliyyət üzrə tövsiyə

- Barmağınızı və ya barmaqlarını qaldırmayın.
- Panelin səthini ovucunuzla yoxlaya bilərsiniz, lakin yumşaq əlcəklərdən istifadə etməklə, mümkün qədər dəqiq yoxlama aparmalısınız.

5. Ölçmə alətindən istifadə etməklə zədələnmiş sahənin ölçülməsi Zədəni ölçmək üçün ölçmə alətindən istifadə edin və müvafiq göstəricilərə uyğun şəkildə kökləyin. | Şəkil 01-27: Ölçmə alətindən istifadə
(1) | Ölçmə alətindən istifadə edərək zədənin təhlilini aparın və nəqliyyat vasitəsinin kuzovunun sol, sağ, yuxarı və aşağı deformasiyasını yoxlayın. Kuzovun uzunluğunu, enini, hündürlüyünü, deformasiyanın yerini və deformasiyaya uğramış hissəni yoxlayın.
| Şəkil 01-28: Verilənlərin göstəricilərinin yoxlanması
(2) | Kuzovun enində dəyişikliklərə baxarkən, kuzovun eninin sol və ya sağ tərəflərini necə dartmalı olduğunuzu, uzunluğun necə burulduğunu və burulmanı necə düzəltməli olduğunuzu, yuxarı və ya aşağıya tərəf dartmalı olduğunuzu öyrənin.
| Şəkil 01-29: Çəkmə istiqamətinin müəyyən edilməsi