AVTOMOBİL

5. | Cilalama Zədələnmiş sahə # 100 və daha kiçik ölçülü abraziv kağızla cilalanır.
| Şəkil 09-12: Cilalama işləri
6. | Qarışıq şüşə lifi, rezin, bərkləşdirici İstehsalçı kitabçasına əsasən, şüşə lif, rezin və bərkidici maddələr qarışdırılır.
| Şəkil 09-13: Şüşə lif birləşməsi
7. | Tətbiq işləri Zədələnmiş sahəyə tətbiq edin.
| Şəkil 09-14: Tətbiq işləri
8. | Quruma işləri Quruma işlərini istehsalçı kitabçasına uyğun şəkildə yerinə yetirin.
9. | Cilalama Zədələnmiş sahə hamarlaşana qədər # 120-180 ölçülü abraziv kağızla cilalanır.
| Şəkil 09-15: Cilalama işləri
10. | Yağ təmizləmə işləri Zədələnmiş sahəni və ətraf sahələri təmizləyici vasitə və əl əskisi ilə təmizləyin.
11. | Şpaklyovka çəkilməsi Şpaklyovkanı zədələnmiş sahəyə tətbiq edin.
| Şəkil 09-16: Şpaklyovka işləri