Elektrik

Şəkil 11-5: Terminalların və konnektorların təmiri və dəyişdirilməsi
(3) Konnektoru təmir edin və ya yenisi ilə əvəz edin.
(A) Konnektora daxil edilmiş saxlayıcını açın (dartın/qaldırın).
(B) Alət və nizə bir-birinə toxunduqda, nizə yuxarı olmaqla naqili ox istiqamətində dartın.
(C) Terminalı kənarlaşdırdıqdan sonra milin korreksiyası və nizəni bərpa edin.
Şəkil 11-6: Terminalların və konnektorların kənarlaşdırılması
(D) Konnektoru yenisi ilə əvəz edərkən və ya rabitə naqillərini təmir edərkən qaynaq dəzgahından istifadə etməklə birləşmələri əridin.
Şəkil 11-7: Rabitə naqillərinin təmiri
(4) Quraşdırdıqdan sonra konnektoru birləşdirin və naqil və avtomobilin kuzası arasında hər hansı bir toxunma olub-olmadığını yoxlayın
(5) Akkumulyatoru birləşdirdikdən sonra diaqnostika alətindən istifadə etməklə, K-xətti