AVTOMOBİL

Əyləc qəlibinin yoxlanması
1. | Qəlibin yeyilməsini yoxlayın. Qəlibin qalınlığını ölçün və əgər qalınlıq göstərilmiş qiymətdən az olarsa, dəyişdirin. Qəlibin qalınlığı Standart qiymət: 11 mm (0.43 in) Xidmət həddi: 4.0 mm (0.16 in)
| Şəkil 14-8: Əyləc qəlibinin yoxlanması
2. | Sürüşən təmas nöqtələrinə, qəlibə və əsas metala zədə üçün sürtgü yağının vurulub- vurulmadığını yoxlayın.
Əyləc diskinin işinin yoxlanması Əyləc diskinin xarici dövrəsindən təxminən 5 mm (0.2 düym) məsafədə oxlu göstərici yerləşdirin və diskin işini yoxlayın. Əyləc diskinin işi Hədd: 0.04 mm (0.0016 in.) və ya daha az (yenisi) Əgər əyləc diskinin işi həddi spesifikasiyanı keçərsə, diski dəyişdirin və sonra diskin işini təkrar ölçün. Əgər diskin işi həddi spesifikasiyanı keçməzsə, 180° döndərdikdən sonra əyləc diskini quraşdırın və sonra əyləc diskinin işini təkrar yoxlayın. Əgər diskin işi onun yerini dəyişdirməklə düzəldilə bilməzsə, əyləc diskini dəyişdirin. | Şəkil 14-9: Əyləc diskinin işinin yoxlanması
Qabaq əyləc diskinin ilişməsi Əgər əyləc diski aşınma və ya həddən artıq qızma nəticəsində topuna ilişibsə, M8 vintdən (A) istifadə etməklə əyləc diskini çıxarın. Xəbərdarlıq Çəkicdən istifadə etməyin. Diski topdan çəkiclə çıxartdıqda disk zədələnə bilər. Sürüşən təmas nöqtələrinə, qəlibə və əsas metala zədə üçün sürtgü yağının vurulub- vurulmadığını yoxlayın. Əgər əyləc diskinin işi həddi spesifikasiyanı keçərsə, diski dəyişdirin və sonra diskin işini təkrar ölçün. Əgər diskin işi həddi spesifikasiyanı keçməzsə, 180° döndərdikdən sonra əyləc diskini quraşdırın və sonra əyləc diskinin işini təkrar yoxlayın. Əgər diskin işi onun yerini dəyişdirməklə düzəldilə bilməzsə, əyləc diskini dəyişdirin. | Şəkil 14-10: Əyləc diskinin çıxarılması