AVTOMOBİL

AVTOMATİK TUTQUNLAŞMA FUNKSİYASI
Gecə vaxtı nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən görmə qabiliyyətinizi qorumaq üçün güzgünüz arxanızda hərəkət edən nəqliyyat vasitəsindən aşkar olunmuş parıltını avtomatik şəkildə tutqunlaşdıracaq. Avtomatik tutqunlaşma funksiyasına YANILI/SÖNÜLÜ Tutqunlaşma düyməsi ilə nəzarət oluna bilər:
1. Funksiyalara nəzarət düyməsini 3 saniyədən artıq, lakin 6 saniyədən çox olmayaraq basıb saxladıqda avtomatik tutqunlaşma SÖNÜLÜ (OFF) funksiyası işə düşür ki, bu zaman yaşıl “vəziyyət göstəricisi” LED işığı sönür.
2. Funksiyalara nəzarət düyməsini 3 saniyədən artıq, lakin 6 saniyədən çox olmayaraq təkrar basıb saxladıqda tutqunlaşma YANILI (ON) funksiyası işə düşür və bu zaman zaman yaşıl Vəziyyət Göstəricisi LED işığı yanır.
QEYD:
Güzgü hər zaman ilkin “YANILI” (ON) vəziyyətdə olur.
YOXLANIŞ:
EXG funksiyasının normal işlədiyini müəyyən etmək üçün aşağıdakı prosedurla yoxlama aparın.
1. Alışma düyməsini “YANILI” vəziyyətə gətirin.
2. İrəliyə istiqamətlənmiş sensoru söndürmək üçün üstünü örtün.
3. İşığı arxaya istiqamətlənmiş sensora istiqamətləndirin.
4. Arxa sensor işığı aşkar edən kimi EXG tutqunlaşmalıdır.
QEYD:
Bu sınaq günorta vaxtı yerinə yetirilsə, qabaq sensorun üstü örtülən kimi GEX tutqunlaşa bilər.
5. Əks istiqamətli ötürmə mexanizmi işə düşdükdə EXG tutqunlaşmamalıdır.
İşıqları irəli və arxaya istiqamətlənmiş sensorlara ötürdükdə, EXG tutqunlaşmamalıdır.

DƏYİŞDİRMƏ 1. Daxili arxa görmə güzgüsünü sökmək üçün güzgünün naqil örtüyünü sökdükdən sonra daxili arxa görmə güzgüsünün bazasına qüvvət tətbiq edin. QEYD: Güzgü güzgünün bazasına (A) möhkəm söykənir və güzgü çıxarıldıqda ayrılır. Güzgünün yaylı bərkitmə çərçivəsinin (C) zədələnmədiyindən əmin olun. | Şəkil 09-47: Daxili arxa görmə güzgüsü qurğusu (A)