Elektrik

6. | Qurğunun təzyiqini manometrin göstərişi 0 kq/sm2 -ı göstərənə qədər aşağı salmaq üçün yüksək və aşağı təzyiq klapanlarını yavaş-yavaş açın.

Şəkil 08-25: Yüksək və aşağı təzyiq klapanlarını açın
SOYUDUCU AGENTİN EVAKUSİAYASI
QEYD:
Qurğu hər dəfə açıldıqda havalandırma sistemi evakuasiya edilməlidir. Evakuasiya qurğuya daxil ola biləcək hər hansı hava və nəmin sistemdən kənarlaşdırılması üçün zəruridir. Hər hansı bir komponent quraşdırıldıqdan sonra, qurğu təxminən 15 dəqiqə evakuasiya edilməlidir. Təmir etmək üçün açılan işlək komponentin evakuasiyası isə 30 dəqiqə olmalıdır.
1. Mühərrik sönülü olmalıdır.

2. | Təzyiqi ölçmək üçün manometri kompressora qoşun. Yüksək və aşağı təzyiq klapanlarının hər ikisini bağlayın.

3. Soyuducu agentin qurğudan boşaldıldığındam əmin olun.
4. Mərkəzdə yerləşən rezin borunu vakuum nasosunun girişinə birləşdirin.
5. Vakuum nasosunu işə salın və sonra yüksək və aşağı təzyiq klapanlarını açın.

6. | Təxminən on dəqiqədən sonra manometrin aşağı təzyiq göstərişinin vakuumda 94,39 kPa-dan (0.96 kq/sm2, 13.7 psi) yuxarı olub-olmadığını yoxlayın. Əgər mənfi təzyiq əldə edilməzsə, onda sistemdə sızma mövcuddur. Bu halda, sızmanı qarşısını aşağıdakı kimi ala bilərsiniz:

a. Boru kəmərinin klapanlarını bağlayın və vakuum nasosunu söndürün.

b. | Qurğunu bir qutu soyuducu agent [təxminən 0.4 kq (0.9 lb)] ilə doldurun. Soyuducu agentin doldurulması bölməsinə istinad edin.

c. Soyuducu agent sızıntısı olub-olmadığını sızma detektoru ilə yoxlayın.
Aşkar etdiyiniz sızıntıları təmir edin. Soyuducu agentin sızmasının yoxlanması bölməsinə istinad edin.

d. | Soyuducu agenti yenidən boşaldın və sonra qurğunu evakuasiya edin. Sızmaya rast gəlməsəniz, qurğunu evakuasiya etməyə davam edin.