AVTOMOBİL

| Şəkil 05-12: CKP sensoru (C) ayırın.
6. Keçid kabelini (A) çıxarın. | Şəkil 05-13: Keçid kabelini çıxarın (A).
7. Avtomatik transmissiya mayesini boşaldın. | Şəkil 05-14: Avtomatik transmissiya mayesini boşaldın.
8. Yağ soyuducu boruları (A) çıxarın. | Şəkil 05-15: Yağ soyuducu boruları çıxarın (A).
9. Ötürmə qutusunun alt bərkidici boltlarını (A) və tozdan müdafiə qapağını (B) çıxarın. | Şəkil 05-16: Ötürmə qutusunun alt bərkidici boltlarını (A) və tozdan müdafiə qapağını (B) çıxarın.