AVTOMOBIL

2. Elektron idarə olunan drossel gövdəsinin (EDS) DQVS yoxlanılması
(1) Diaqnoz qurğusunu (MÖB) DLC birləşdiricisinə birləşdirin, nəqliyyat vasitəsini və sonra mühərrik sistemini seçin.
(2) Özünü diaqnoz funksiyasını istifadə etməklə nöqsanı təsdiqləyin.
(3) Sensor məlumatlarını yoxlayın və həqiqi əməliyyatı təsdiq edin.
3. Elektron idarə olunan drossel gövdəsinin (EDS) motor yoxlanılması
(1) Özünü diaqnoz funksiyasını istifadə etməklə nöqsanı yoxlayın.
(2) Sensor məlumatlarını yoxlayın və həqiqi əməliyyatı təsdiq edin
Şəkil 06-19: Elektron idarə olunan drossel gövdəsinin (EDS) motor yoxlanılmasının şəkli
Şəkil 06-20: Drossel gövdəsinin elektron idarə olunma sisteminin
DQVS1 dövrəsinin gərginliyin ölçülməsi
Şəkil 06-21: Drossel gövdəsinin elektron idarə olunma sisteminin
DQVS2 dövrəsinin gərginliyinin ölçülməsi