Elektrik

Bunun əksinə olaraq, alternativ freonun ən mühüm xüsusiyyəti odur ki, ozon qatını aşındırma ehtimalı aşağıdır və bu minimal şərt bu maddənin hər sahədə təhlükəsiz şəkildə istifadə edilməsinə imkan verir. Freon elə bir maddədir ki, hidrogen atomlarının müəyyən hissələri və ya hamısı, məsələn, metan və propan flüorin (F) və xlorin (C1) kimi halogen elementləri ilə birləşmə meydana gətirirlər. Bu birləşmələr nəticəsində freonun müxtəlif növləri meydana gəlir. Tərkibində ozon qatının aşınmasının əsas səbəbi olan xlorinin olmadığı alternativ maddələr arasında HFC134a ən uyğun maddədir və PAFT-1 [alternativ flüorokarbonun ətraf mühit toksikliyinin sınağı] üzrə təhlükəsizlik sınaqları davam etməkdədir.
8. Soyuducu maddənin xüsusiyyətləri

Soyuducu maddə | R-134a | R-12
Molekulun formulu | CH2FCF3 | CCL2F2
Molekul kütləsi | 102.03 | 120.91
Qaynama nöqtəsi (1 atm, °C) | -26.3 | -28.9
Donma nöqtəsi | -108.0 | -155.0
Kritik temperatur | 101.29 | 111.8
Doymuş buxar təzyiqi | 2.98 kq/sm (0°C) | 3.15 kq/sm (0°C)
17.11 kq/sm (60°C) | 15.51 kq/sm (60°C)
Buxarlanma zamanı gizli istilik | 47.04 kkal/ (0°C) | 36.43 kkal/ (0°C)
33.18 kkal/ (60°C) | 27.33 kkal/ (60°C)
Molekulun ölçüsü | 4.2 | 4.4
Toksiklik | Mümkündür (yanma) | Yoxdur
Atmosferdə qalma müddəti | 8-11 il | 95-150 il
Mineral yağın həllolması | Zəif | Yaxşı

R134a maddəsinin molekul həcmi R12 maddəsindən qat-qat kiçikdir. Nəticədə, soyuducu maddənin daha böyük hissəsi itirilir. Bir ildə 10-15% itki normaldır! Bundan əlavə, fərqli qaynama nöqtələri genişləndirici klapanın uyğunlaşması kimi sistem xüsusiyyətlərinin dəyişməsini tələb edir. Həmçinin fərqli yağdan istifadə etmək lazımdır. Buna görə də retrofit quruducu kimi bəzi hissələrin dəyişdirilməsini tələb edir və bundan əlavə, mümkün qədər çox mineral yağ əldə etmək üçün sistem 2-3 dəfə yuyulmalıdır (kompressordan çıxarıldıqdan sonra və s). 134a əvəzinə istifadə oluna biləcək maddələr alternativ ola bilər, lakin onları əldə etmək çətindir və xidmət zamanı problem meydana yarada bilərlər: buna görə də biz 134a əvəzləyicilərini tövsiyə etmirik.
9. Təzyiq və qaynama nöqtəsi

| Vapor pressure diagram – buxar təzyiqi qrafiki Gaseous – qaz halı Liquid - maye