AVTOMOBİL

Şəkil VI, 04-3: Qaz sızması üzrə sınaq cihazı
2. Dəqiq yoxlama metodu
(1) Tormozlama üzrə sınaq cihazı
(A) Sol və sağ tormozlama qüvvəsi

1) | Sadə tipli və nəticə tipli tormozlama üzrə sınaq cihazı, göstərilən dəyər üzrə maksimum tormozlama qüvvəsinin 10% və ya daha çox olmaqla sol və sağ tərəflər üzərində iki və ya daha çox yükün qəbul edilməsi ilə ölçülməlidir.
2) | Təkərin intiqalı tipli tormozlama üzrə sınaq cihazı, sol və sağ diyircəklərin hər birinə uyğun üçdən artıq təzyiq göstərərək tormozlama qüvvəsini ölçməlidir.

(B) Ümumi sol və sağ tormozlama qüvvəsi
Maksimum tormozlama qüvvəsinin ən azı 10 faiz nisbətində göstərişi, sol və sağ tərəflər üzərində üç və ya daha çox yükün qəbul edilməsi ilə ölçülməlidir.
(C) Tormozlama qüvvəsinin sağ və sol fərqi
Maksimum tormozlama qüvvəsinin fərq göstəricisi dəyərinin 20% və ya daha çox nisbətində olmaqla, sol və sağ tərəflərin hər biri üzrə ən azı bir əyilməni ölçür.
(D) Çəkini nizamlama
Əgər avtomatik çəki ölçmə cihazı varsa, 100 kq və ya daha çox yük ilə üç və ya daha çox dəyərin qəbul edilməsilə ölçülməlidir.
(E) Ümumi tormozlama qüvvəsi üzrə qiymətləndirmə bölməsi
Sol və sağ ümumi tormozlama qüvvəsi üzrə göstəricini müvafiq olaraq təyin edilmiş çəkiyə uyğun bağlı enerji və dayanacaq tormozuna görə ölçün. Bununla belə, nəticə sonluqlu saxlama metodu, istinad dəyər üzrə nizamlama vəziyyətinin nəticəsi ilə bağlı uyğunluğun təsdiqlənməsi ilə əvəz edilə bilər.
(F) Diferensial tormozlama qüvvəsi üzrə qiymətləndirmə bölməsi
Diferensial tormozlama qüvvəsi üzrə qiymətləndirmə bölməsinin sol və sağ tərəfləri arasındakı fərq.
Bununla belə, nəticə sonluqlu saxlama metodu, istinad dəyəri üzrə nizamlama vəziyyətinin nəticəsi ilə bağlı uyğunluğun təsdiqlənməsi ilə əvəz edilə bilər.
(G) Quruluş
Cihazın fəaliyyət mövqeyi, hər bir struktur, cihazın fəaliyyət mövqeyinin yoxlama meyarlarına cavab verib vermədiyini dəqiqliklə müəyyənləşdirin.