Mühərrik

Sorğunun icrası
• Yeni havatəmizləyənlərin dəyişdirilməsi zamanı süzgəclərin səthlərini çirkləndirməyin.
(4) Yığılma zamanı birdəfəli məhsulları dəyişin.
(5) Sökülmənin əksi istiqaməti ardıcıllığı ilə yığın.
(6) Müxtəlif boltlar və qaykalar texniki istismar üzrə kitabçada göstərilmiş momentə müvafiq olmalıdırlar.
2. Havatəmizləyənin yoxlanılması
(1) Havatəmizləyəni sökülmənin əksi istiqaməti ardıcıllığı ilə quraşdırın. Yuxarı və aşağı örtüyün və birləşdirici şlanqın tarımlığını yoxlayın.
(2) Müxtəlif bərkidilmə tərəflərinin təsdiqlənməsindən sonra mühərrikin əməliyyat vəziyyətini və qeyri-normal səsin əmələ gəlməsini yoxlayın.

2. Qəbul manifoldunun dəyişdirilməsi • Təmiri • Yoxlanılması 1. Qəbul manifoldunun dəyişdirilməsi (1) Mühərrik qapağını çıxarın. | Şəkil 06-2: Qəbul manifoldunun dəyişdirilməsi
(2) Havatəmizləyənə uyğun xətt və naqilləri çıxarın. (3) ISA (BGSA), TPS (DQVS), MAP (MHKT) və birləşdiricini çıxarın. (4) Drosselin gövdəsinə birləşdirilmiş soyutma şlanqını çıxarın. (5) Qəbul manifolduna bərkidilmiş boltları və qaykaları çıxarın. (6) Qəbul manifoldunu mühərrikdən çıxarın. (7) Yığılma zamanı araqatı və birdəfəlik istifadəni dəyişdirin. (8) Sökülmənin əksi istiqaməti ardıcıllığı ilə yığın. (9) Müxtəlif boltlar və qaykalar texniki istismar üzrə kitabçada göstərilmiş momentə müvafiq olmalıdırlar. | Şəkil 06-3: Qəbul manifoldunun dəyişdirilməsi