Şassi

6. | Aşağı lingi aşağı kürəvi birləşmədən ayırın Bolt və 2 qaykanı çıxarın.
| Şəkil 08-12: Aşağı lingi çıxarın.
7. aparan valı ox topundan ayırın. (a) aparan valı ox topundan çıxarın. | Şəkil 08-13: Aparan valın çıxarılması
(b) Məftildən istifadə edərək aparan valı asın və s. Xəbərdarlıq: Ehtiyatlı olun ki, apran valın qoruyucu manjeti və ABS sensor rotoru zədələnməsin. | Şəkil 08-14: Aparan valın asılması
8. Aşağı lingi çıxarın. (a) aşağı lingin qabaq tərəfinin üzərində 2 boltu çıxarın. | Şəkil 08-15: Aşağı lingin çıxarılması
(b) Aşağı lingin arxa tərəfinin üzərində bolt və qaykanı çıxarın. (c) Aşağı lingi çıxarın. (d) Aşağı lingin oymaq stoporunu aşağı ling valından çıxarın. | Şəkil 08-16: Aşağı lingin oymaq stoporunun çıxarılması