AVTOMOBIL

2. Yüksək təzyiqli nasos ilə təchiz olunmuşdur.
(1) Yüksək təzyiqli yanacaq nasosunu quraşdırarkən qeyd olunmalı məsələlər
(A) Yüksək təzyiqli boruların quraşdırılması zamanı yüksək təzyiqli borunu və flans qaykalarını ümumi magistral tərəfdə xüsusi alətlər istifadə etməklə verilmiş burma momenti ilə quraşdırın (aşağıdakı cədvələ baxın).
(B) İnjektoru çıxarılma prosesinin əksi istiqamətində quraşdırın.
Cədvəl 2-3: Yüksək təzyiqli yanacaq nasosunun quraşdırılması

Hissə | Ölçü | Xüsusi alətin №-si.
Flans qaykası (yüksək təzyiqli nasos tərəf) | 14mm | 09314 - 27110
Flans Qaykası (Ümumi magistral Tərəf) | 17mm | 39314 - 27120

(2) Yüksək təzyiqli yanacaq nasosunun quraşdırılması zamanı verilmiş burma momenti
Sorğunun icrası
• (A) Yüksək təzyiqli yanacaq nasosunun bərkitmə boltu: 2.0 ~ 2.7 kqq • m
• (B) Yüksək təzyiqli boru flans qaykaları (ümumi magistral ↔ yüksək təzyiqli nasos): 2.5 ~ 2.9 kqq• m
Dizel mühərrikinin idarəetmə sistemi
Sorğunun icrası
• Əgər dizel mühərrikinin idarəetmə qurğusunun komponentlərində (sensor, ECM, injektor və s.) qeyri-normallıq varsa, müxtəlif mühərrik əməliyyat şərtlərinə uyğun yanacaq miqdarı təchiz etmək mümkün deyil.
Birincisi, mühərrik çətin işə düşür və ya heç düşmür.
İkincisi, boş yerinə işləmə qeyri-stabildir.
Üçüncüsü, mühərrikin işə düşmə bacarığı çox aşağıdır.
• Əgər bu baş verərsə, özünü diaqnoz və ilkin mühərrik yoxlamasından sonra diaqnoz və ya rəqəmsal multimeter istifadə etməklə dizel mühərrikinin idarəetmə qurğusunun komponentlərini yoxlayın.
1. Özünü diaqnoz
ECM G / Ç siqnalları (bəzi siqnallar hər zaman və bəziləri isə müəyyən şərtlər altında siqnal göndərirlər) mühərrikin mühərriki idarəetmə komponentlərinə göndərir. Əgər birinci qeyri- normal siqnalın göndərilməsindən müəyyən və ya artıq zaman keçibsə, ECM qeyri-normallığı qiymətləndirir, özünü diaqnostikanın nöqsan şifrəsini (DTC) yaddaşda saxlayır və özünü diaqnozun çıxış terminalına siqnal göndərir. Özünü diaqnostikanın nəticələrini diaqnoz avadanlığı ilə yoxlamaq olar. Bundan başqa, əgər hətta alışdırma açarı sönülü olsa belə diaqnozun nəticəsi özünü diaqnostikanın nöqsan şifrəsinin (DTC) yaddaşında qalır. Lakin akkumulyatorun terminalını və ya ECM birləşdiricinin ayrılması nöqsan diaqnoz nəticələrini silir.
Sorğunun icrası
• Özünü diaqnostika üçün ehtiyat tədbirləri Əgər sensor birləşdiricisi alışdırma açarı yanılı olduqda ayrılsa, özünü diaqnoz nöqsan şifrəsi (DTC) yaddaşda saxlanılır. Bu halda batareyanın (-) naqilinin 15 saniyədən artıq ayrılması nöqsan diaqnoz yaddaşını silir.