AVTOMOBIL

(Şəkil 10-6) Nizamlama nişanı və nizamlayıcı ötürmə qurğusunun tarazlaşması
(D) Paylayıcı valda aparıcı parazit dişli çarxı - “ㅣ” və yanacaq püskürmə nasosu üzrə parazit dişli çarxı - “ㅣ” işarələyin, sonra da dayaq diskini spindelə bərkidin.
(E) Yanacaq püskürmə nasosu üzrə parazit dişli çarxı - “ㅣ” və yanacaq nasosunun aparıcı mexanizmini - “ㅣ” işarələyin, sonra isə friksion ötürücünü quraşdırın.
(3) Püskürmə nasosunun montajı
(A) Dirsəkli valı elə fırladın ki, nazim çarx və ya dirsəkli valın qasnağı üzərində vurulmuş nizamlama nişanı, BTDC 30° dərəcədə olan göstərici ştift ilə tarazlaşsın.
(B) Yanacaq püskürmə nasosu. Nasosu hissələrə ayırarkən göstərilən işarələrə uyğun olaraq yanacaq nasosunu birləşdirin.
(C) Hissələrin quraşdırılması, çıxarılma üsulunun əks qaydasında həyata keçirilir.
Qiymətləndirmə testi

Qiymәtlәndirmә standart meyarları | Bәli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarını yerinə yetirərkən: 1. Yanacaq püskürmə borusunun əvəz edə bildi? 2. Yüksək təzyiqli yanacaq təchiz edən borunun əvəz edə bildi? 3. Forsunkanın dəyişdirə bildi? 4. Yoxlama və tənzimləmə üzrə yanacaq püskürmə miqdarını bildi? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) - Tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq təcrübə keçirə bilmədi.