AVTOMOBİL

QEYD:
Təmizləmə üçün heç vaxt naqil fırçadan istifadə etməyin.
İstifadə olunmuş alışma şamında elektrod boşluğunu dəyişdirməyə cəhd göstərməyin.
Alışma şamları hər 100.000 km-dən (60.000 mil) bir dəyişdirilməlidir.

Təcrübə mərhələləri: 1.YÜKSƏK GƏRGİNLİKLİ NAQİLLƏRİ ALIŞMA ŞAMLARINDAN AYIRIN. 2. ELEKTRODU YOXLAYIN. Meqaommetrdən (izolyasiya müqavimətini ölçən cihaz) istifadə edərək, izolyasiya müqavimətini ölçün. Standart düzgün izolyasiya müqaviməti: 10 MΩ və ya daha yüksək Əgər müqavimət göstəriləndən aşağıdırsa, 4-cü addıma keçin. Əgər meqaommetr yoxdursa, aşağıdakı sadə yoxlama üsulu kifayət qədər dəqiq nəticələr verə bilər. Sadə üsul: (a) Mühərriki sürətli şəkildə 5 dəfə dəqiqədə 4,000 dövrə ilə işə salın. (b) Alışma şamını çıxarın. (c) Alışma şamını vizual şəkildə yoxlayın. Elektrod qurudursa… QƏNAƏTBƏXŞDİR Elektrod rütubətlidirsə… 5-ci addıma keçin (d) Alışma şamını təkrar quraşdırın. 3. ALIŞMA ŞAMLARINI SÖKÜN. 16 mm-lik şam açarından istifadə edərək, 4 alışma şamını sökün. | Şəkil 05-5: İzolyasiya müqavimətini yoxlayın. Şəkil 05-6: Alışma şamını vizual şəkildə yoxlayın. Plug wrench – tıxayıcının açarı Şəkil 05-7: Alışma şamlarını sökün