AVTOMOBİL

(c) Rezin qapağı və muftanı çıxarın və generatorun naqilini ayırın. | Şəkil 02-4: Rezin qapağı və muftanı çıxarın
(d) Nizamlayıcı qıfıl boltunu (w/A/C), tənzimləyici boltu və dönən boltu boşaldın. (e) Ötürücü qayışı çıxarın. (f) Nizamlayıcı qıfıl boltunu (w/ A/C), nizamlayıcı boltu və dönən boltu çıxarın. | Şəkil 02-5:Tənzimləyici bağlama boltunu boşaldın

(g) Generatoru çıxarın.

Rubber insulator – rezin izolyator Rotor – rotor Rectifi er end frame – düzləndiricinin arxa çərçivəsi Vire clip – naqil sıxıcısı Rectifi er holder – düzləndiricinin tutucusu Brush holder Brush holder cover – fırça tutucusunun örtüyü Terminal insulator – terminalın izolyator | Voltage regulator – gərginlik tənzimləyicisi Spring – yay Pulley – qasnaq Drive end frame – aparan arxa çərçivə Rear end cover – arxa çərçivə Bearing cover – yastıq örtüyü Rear bearing – arxa yastıq generator washer – generatoru yuma bloku

Şəkil 02-7: Generatoru çıxarın