AVTOMOBİL

Təftiş sahəsi | Ölçülər | Qiymətləndirmə | Təsdiq
Təkərlərin fırlanma sürəti datçikinin ölçülməsi (sürətin təkərlərin fırlanması zamanı nümayiş etdirilib-etdirilməməsindən asılı olmayaraq) | Qabaq, sol |  |  |
Qabaq, sağ |
Arxa, sol |
Arxa, sağ |

- Nəqliyyat vasitəsində skanerin ötürücü funksiyasından istifadə etməklə, hidravlik qurğunun işçi vəziyyətini yoxlayın.
Şəkil 16-9: Hidravlik qurğunun işçi vəziyyətinin yoxlanılması
ABS güc intiqalı

Nö. | Detal | Sürülmə vəziyyəti | Sürülmə metodu | Vaxt | Qeydlər
1. | Mühərrik | Mühərrikin işləmə vəziyyəti | Dartılmış intiqal | 2 saniyə |
2. | Qabaq sol klapan (DAXİLİ) | Mühərrikin işləmə vəziyyəti | Dartılmış intiqal | 2 saniyə |
3. | Qabaq sağ klapan (DAXİLİ) | Mühərrikin işləmə vəziyyəti | Dartılmış intiqal | 2 saniyə |
4. | Arxa sol klapan (DAXİLİ) | Mühərrikin işləmə vəziyyəti | Dartılmış intiqal | 2 saniyə |
5. | Arxa sağ klapan (DAXİLİ) | Mühərrikin işləmə vəziyyəti | Dartılmış intiqal | 2 saniyə |
6. | Qabaq sol klapan (XARİCİ) | Mühərrikin işləmə vəziyyəti | Dartılmış intiqal | 2 saniyə |
7. | Qabaq sağ klapan (XARİCİ) | Mühərrikin işləmə vəziyyəti | Dartılmış intiqal | 2 saniyə |
8. | Arxa sol klapan (XARİCİ) | Mühərrikin işləmə vəziyyəti | Dartılmış intiqal | 2 saniyə |
9. | Arxa sağ klapan (XARİCİ) | Mühərrikin işləmə vəziyyəti | Dartılmış intiqal | 2 saniyə |