Nəqliyyat vasitəsinin boyanması

Şəkil VI, 02-9: Aşağı lignin korroziya səbəbi ilə zədələnməsi | Şəkil VI, 02-10: Burulma çubuğunun zədələnməsi

Yanacaq sisteminin yoxlanışı

1. Yanacaq çənindən yanacaq sızmasını yoxlayın.
2. Qazdan yanacaq olaraq istifadə edərkən qazın tıxanmadığını, eləcə də ventilyasiya dəliklərinin bağlı olmadığını yoxlamaq üçün xortumu açın.
3. Yanacaq borusunun zədələnmədiyini yoxlayın.
4. LPG modifikasiyası halında, qəbuledici qurğu borusu üzərində quraşdırılmış LPG yanacaq dayağının sabit vəziyyətini yoxlayın.
5. Mexaniki yanacaq sisteminin (püskürmə nasosu) tətbiq vasitələrinin kipləşdirilməsini təmin edin.
6. Elektron yanacaq sisteminin tətbiqi. Nəqliyyat vasitəsinin hər bir komponentində sızıntılar yoxlanılır (yüksək təzyiqli nasos, travers, injektor və s.).
7. Yanacaq qurğusunun yoxlanması ilə bağlı nəticələrə əsasən uyğunluğu müəyyən edin.

Şəkil VI, 02-11: Yanacaq sistemi - Yanacaq çənində sızıntı itkisi | Şəkil VI, 02-12: Yanacaq sistemi - Yanacaq süzgəcində sızma
Şəkil VI, 02-13: Yanacaq sistemi İnjektorda sızma | Şəkil VI, 02-14: Püskürmə nasosunu idarə edən qurğunun kipləşməsini yoxlama