AVTOMOBİL

5) | Yana sürüşmə üzrə ölçü cihazının növü • İstehsal sayı • İstehsal tarixi və istehsalçı aydın şəkildə göstərilməlidir.
6) | Yana sürüşmə üzrə ölçü cihazı, nəqliyyat vasitəsinin yoxlanılması, saxlanılması və ya nəzarətini düzgün şəkildə həyata keçirilə bilər. Bu quraşdırılmalıdır.

(C) Dəqiq yoxlama standartları
Sürüşmənin göstərilməsi və təyin edilməsi üzrə dəqiqlik aşağıdakı dözümlülük həddində olmalıdır.
1) Sıfır nöqtəsi üzrə xəta göstəricisi± 0.2mm / m (m / km) çərçivəsində olmalıdır.
2) 5 millimetrlik xəta göstəricisi± 0.2mm / m (m / km)çərçivəsində olmalıdır.
3) Nəticə dəqiqliyi± 0.2mm / m (m / km) çərçivəsində olmalıdır.
(4) Spidometr üzrə sınaq cihazı
(A) Növ üzrə sinifləndirmə

1) | Təkər intiqalı növü (standart tip), ölçü götürmək üçün avtomobil təkərini hərəkət etdirməklə diyircəyin fırlanması üzrə metod xarakteri daşıyır.
2) | Diyircək intiqalı növü (maqnit qüvvəsi növü), sınaq cihazı valını hərəkət etdirməklə avtomobil təkərini fırladaraq ölçən metod xarakteri daşıyır.
3) | Sadə tipli metodda isə avtomobilin gediş sürəti ölçülür, idarə olunur və qiymətləndirilir.
4) | Avtomatik növ isə elə bir növdür ki, burada tormozlama üzrə sınaq cihazı və yana sürüşməni ölçən alət ilə birlikdə nəqliyyat vasitəsinin gediş sürəti ölçülür və idarə olunur.

(B) Struktur
Cihazın fəaliyyəti və quraşdırılması üzrə yoxlama meyarları

1) | Sürətin göstərilməsi üzrə göstərici, həddindən artıq dalğalanmanın olmayacağı bir vəziyyətdə olmalıdır.
2) | Diyircəklər kimi fırlatma hissələri, göstərici vasitəsilə göstərilən maksimum sürətə bərabər olan fırlanma sürəti ilə idarə edildiyi zaman həddindən artıq yüksək vibrasiya və birləşmələrə malik olmamalıdır.
3) | Avtomatik tipli cihaz, qiymətləndirmə qurğusunun nasaz işləməsindən azad olunmalıdır.
4) | Avtomobilin yoxlanması üçün istifadə edilən avadanlıq, qeydedici cihazın fəaliyyətində heç bir anormallığa malik olmamalıdır.
5) | Diyircək üzərində valı təhlükəsiz şəkildə daxil edə və çıxara bilən fiksator oxunun iş şəraitində heç bir anormallıq olmamalıdır.
6) | Anti-gediş qurğusu heç bir zərər vermədən fəaliyyət göstərməlidir.
7) | Avtomobilin qaldırılması işində heç bir anormallıq olmamalıdır.
8) | Sürət ölçən üzrə sınaq cihazının növü• İstehsal sayı • İcazə verilən spindel ağırlığı (çəki) • İstehsal tarixi və istehsalçı aydın şəkildə qeyd olunmalıdır.
9) | Spidometr üzrə sınaq cihazı elə quraşdırılmalıdır ki, avtomobilin yoxlanılması, saxlanılması və ya nəzarəti düzgün şəkildə həyata keçirilə bilsin.

(C) Dəqiq yoxlama standartları
1) Spidometrin xəta göstəricisi, müəyyən edilmiş sürətin ± 3% hüdudunda olmalıdır (35km / saat və ya daha çox).
2) Meyarlar standart dəyərin 1km hüdudunda olmalıdır.