AVTOMOBİL

6. | Alt qatı və zəruri olduqda şəffaf örtük boyasını hazırlayın. Suda həll olan alt qatlar üçün yalnız suda həll olan püskürtmə tapançasından istifadə edin.
7. | Yumşaq pambıq parçadan istifadə edərək lövhənin səthindəki nazik toz təbəqəsini təmizləyin və alt qatı (suda həll olan, istifadə üçün uyğun) çəkin.
8. | Alt qat istifadə üçün uyğundursa, (1) Örtüklər arasındakı fasilə müddəti hər boyamadan sonra 1-2 dəqiqəyə azaldıla bilər. (2) Boyama işi başa çatdıqda təqribən 10-15 dəqiqəlik fasilə verin və istilik tətbiq edin.
9. | Alt qat suda həll olandırsa,
(1) | Örtüklərin çəkilmə işləri arasında iki qurumanı sürətləndirən qurğular quraşdıran və örtük yox olana qədər onları qurudun. Xüsusilə, quruma müddəti örtüyün qalınlığından asılı olduğu üçün örtük 3-5 dəqiqə ərzində çəkilir. Bu zaman quruma cihazı və lövhənin səthi arasındakı bucaq 45°, məsafə isə təqribən 50-60 sm-dir.
(2) | Boyama işi başa çatdıqda, qurumanı sürətləndirən qurğular vasitəsilə örtüyün rütubətini aradan qaldırın, təqribən 10-15 dəqiqəlik fasilə verin və örtüyü qızdırın.
10. | Alt qat (yağda həllolan və suda həllolan) quruduqdan sonra (fasilə verməklə təbii şəkildə qurudulur) hazırlanmış şəffaf örtük bir və ya iki dəfə çəkilir (yüksək bərkliyə malik boya çəkildikdə).
11. | Hər boyama işindən sonra təqribən 10-15 dəqiqəlik fasilə verin.
12. | Şəffaf örtük çəkildikdən sonra qızdırmadan əvvəl örtük qatını sabitləmək üçün 10-15 dəqiqəlik fasilə verilir və beləliklə, iynəşəkilli dəliklər və həlledicinin qabarması kimi örtük qüsurları meydana gəlmir.
13. | Püskürtmə kabinəsinin nəzarət qutusunda müəyyən olunmuş temperaturu və vaxtı yoxlayın.
14. | Ümumi akril tipli uretan boyaları (1) 60°C temperaturla və 30 dəqiqə ərzində termiki emalla qurudun.
15. | Ümumi 2K bərk uretan boyaları (1) 60°C temperaturla və 20 dəqiqə ərzində termiki emalla qurudun
16. | Müəyyən olunmuş temperatur və müddətlə istilik təchizatının başlama düyməsinə basaraq termiki emal prosesinə başlayın.
17. | İstilik verilməsi başladıqda nəzarət qutusundakı yanma ekranının işıqlandığından əmin olun.
18. | İstilik verməklə qurutma başa çatdıqdan sonra xəbərdarlıq vibrasiyası meydana gəlir.
19. | Quruma prosesi və soyutma prosesi başa çatdıqda kabinə daxilində lövhənin örtüyünü yoxlayın.
20. | İynəşəkilli dəliklər kimi qüsurların olub-olmadığını yoxlayın.
21. | Lövhə soyuyarkən qoşulma üçün nəqliyyat vasitəsinə yaxınlaşın və püskürtmə kabinəsinin daxili hissəsini təmizləyin.
22. | Püskürtmə kabinəsini söndürün.

Boyanı tam qurutma əməliyyatı

1. Məsələn, qrup şəklində boyama və tam boyama kimi hallarda olduğu kimi, qurudulmalı lövhələrin sayı çoxdursa, lövhələr önə və arxaya və ya sola və sağa hərəkət etdirilir, lövhələri tam qurutmaq üçün nəqliyyat vasitəsi püskürtmə kabinəsinin yerləşdiyi otağın ortasına yerləşdirilir.
2. Püskürtmə kabinəsinin termiki emalı qutusunu yandırın.
3. Müvafiq temperatur (60 ° C) və <30 müddətində termiki emala davam edin. Bərk uretan örtüyü tətbiq olunduqda, termiki emal müvafiq temperaturda (80° C) və müddət (20 dəqiqə) ərzində yerinə yetirilir.
4. Kabinənin termiki emala başlama düyməsini basın.
5. Örtüyü müvafiq temperaturda və müddətdə isti külək və ya elektrik kimi istilik mənbələri ilə qurudun.
6. İstilik verilməsi başa çatdıqda, kabinə daxilindəki isti havanı havalandırma vasitəsilə çölə