AVTOMOBİL

7. YUYUCUNUN MOTORUNU YOXLAYIN. (a) Ön yuyucunun hərəkəti Batareyanın müsbət (+) başlığını 2 nömrəli terminala və mənfi (-) başlığı 1 nömrəli terminala birləşdirin, motorun hərəkət edib-etmədiyini yoxlayın. QEYD: Bu sınaqlar sürətli şəkildə (20 saniyə ərzində) yerinə yetirilməlidir ki, sarğı sıradan çıxmasın. Hərəkət müvafiq qaydada deyilsə, motoru əvəz dəyişin. (b) Arxa yuyucunun hərəkəti Batareyanın müsbət (+) başlığını 2 nömrəli terminala və mənfi (-) başlığı 3 nömrəli terminala birləşdirin, motorun hərəkət edib-etmədiyini yoxlayın. Hərəkət müvafiq qaydada deyilsə, motoru əvəz dəyişin. QEYD: Bu sınaqlar sürətli şəkildə (20 saniyə ərzində) yerinə yetirilməlidir ki, sarğı sıradan çıxmasın. | Şəkil 09-16: Yuyucunun motorunun yoxlanması Şəkil 09-17: Arxa yuyucunun hərəkəti
(c) Yuyucu motorunun hərəkətini yoxlayın. Batareyanın müsbət (+) başlığını 2 nömrəli terminala və mənfi (-) başlığı 1 nömrəli terminala birləşdirin, motorun hərəkət edib-etmədiyini yoxlayın. Hərəkət müvafiq qaydada deyilsə, motoru əvəz dəyişin. Bölmə 2: Havalandırma QEYD: Bu sınaqlar sürətli şəkildə (20 saniyə ərzində) yerinə yetirilməlidir ki, sarğı sıradan çıxmasın. | Şəkil 09-18: Yuyucunun motor hərəkətinin yoxlanması