Şassi

9. Su çilənməsindən qoruyucu örtüyü quraşdırın (A, B). | Şəkil 04-31: Su çilənməsindən qoruyucu örtüyü quraşdırın (B)
10. Kənar palçıqdan qoruyucu örtüyü quraşdırın (A). | Şəkil 04-32: Kənar palçıqdan qoruyucu örtüyü quraşdırın (A).
11. Qabaq təkərləri və şinləri quraşdırın (SS qrupunu quraşdırma qeydlərinə istinad edin). 12. Sükanın birləşmə qurğusunun boltunu (A) quraşdırın (SS qrupunu Sükanın sütunu/valı qeydlərinə istinad edin). | Şəkil 04-33: Sükanın birləşmə qurğusunun boltunu (A) quraşdırın (A)
13. Ötürmələr mexanizminin izolyatorunun quraşdırma çərçivəsi boltlarını (A) bərkidin. Burucu moment: 60-80Nm (6.0-8.0kgf.m, 43.4-57.9lb-ft) | Şəkil04-34: Ötürmələr mexanizminin izolyatorunun quraşdırma çərçivəsi boltlarını (A) bərkidin