Nəqliyyat vasitəsinin boyanması

Əməliyyatların yerinə yetirilmə ardıcıllığı 1. Panelin üfüqi hissəsində işləyin 1. Zədələnmiş sahəyə (mərkəz) yüngülcə güc tətbiq edin. | Mənbə: Seongnaccheon, Yang Eun-sang, Kim Young-gil, Kim Dong-hak (2013). “Jeongseok auto repair painting”, səh.178. Şəkil 03-1: Panelin düz səthinə çəkilmə (1)
2. | Əl daha sürətlə hərəkət edir və bu sürət normadan 2 dəfə sürətlə hərəkət etsə, zədənin daha geniş olduğuna işarə edir.
| Mənbə: Seongnaccheon, Yang Eun-sang, Kim Young-gil, Kim Dong-hak (2013). “Jeongseok auto repair painting”, səh.178. Şəkil 03-2: Panelin düz səthinə çəkilmə (2)
3. | Örtüyü elə çəkin ki, ikinci zamaska səthinin ½-1/3 hissəsini örtsün.
| Mənbə: Seongnaccheon, Yang Eun-sang, Kim Young-gil, Kim Dong-hak (2013). “Jeongseok auto repair painting” , səh.178. Şəkil 03-3: Panelin düz səthinə çəkilmə (3)
4. | Bütün zədələnmiş yerlərə tələb olunan qalınlıqda zamaska çəkin və elə çəkin ki, kənarlarda (örtük) qat əmələ gəlməsin.
| Mənbə: Seongnaccheon, Yang Eun-sang, Kim Young-gil, Kim Dong-hak (2013). “Jeongseok auto repair painting”, səh.178. Şəkil 03-4: Panelin düz səthinə çəkilmə