AVTOMOBİL

7. Qabaq pər önlüyünün kipkəcini quraşdırın (Şəkil). 8. Qabaq təkəri quraşdırın. Burucu moment: 103 n-m (1,050 kgf-cm, 76 ft-ibf) 9. Qabaq təkərin nizamlanmasını yoxlayın. | Şəkil 08-25: Qabaq pər önlüyünün kipkəci

Qiymətləndirmə testi

Qiymәtlәndirmә standart meyarları | Bәli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarını yerinə yetirərkən: Avtomobilin aşağı asqı qolunun adını/strukturunu və onun iş prinsiplərini düzgün şəkildə izah etdi? Nəqliyyat vasitəsini domkratla qaldırdı/qabaq təkərdən çıxartdı? Sükan dartısının ucunu sükanın çarx topundan düzgün şəkildə ayırdı? Aşağı lingi aşağı kürəvi birləşmədən düzgün şəkildə ayırdı? Aşağı lingi düzgün şəkildə quraşdırdı? Sükan dartısının ucunu sükanın çarx topuna düzgün şəkildə birləşdirdi? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) - Tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq təcrübə keçirə bilmədi.