Mühərrik

2. Dəyişən qəbul sisteminin (DQS) dəyişdirilməsi (1) Mühərrik qapağını çıxarın. (2) Havatəmizləyənə uyğun xətt və naqilləri çıxarın. (3) ISA (BGSA), TPS (DQVS), MAP (MHKT) və birləşdiricini çıxarın. | Şəkil 06-6: Dəyişən Qəbul Sisteminin Elektrik Xətlərinin Çıxarılması (Tarazlaşdırma)
(4) Drosselin gövdəsinə birləşdirilmiş soyutma şlanqını çıxarın. (5) Dəyişən qəbul sisteminə (DQS) bərkidilmiş boltları və qaykaları çıxarın. (6) Dəyişən qəbul sistemini (DQS) mühərrikdən çıxarın. | Şəkil 06-7: Dəyişən qəbul sisteminin (DQS) Desorbsiyası (Tarazlaşdırma)
2. Dəyişən qəbul sisteminin (DQS) Yoxlanılması (1) Dəyişən qəbul sistemində (DQS) deformasiyaların və çatların olub-olmamasını yoxlayın. (2) Dəyişən qəbul sisteminə (DQS) sıx şəkildə əlavə olunan başlığın qəbul dəliyinin səthini yoxlayın. (3) Dəyişən qəbul sisteminin (DQS) karbon toplanmasını və normal işləməsini yoxlayın. (4) Dəyişən qəbul sisteminin (DQS) klapanının işləməsini yoxlayın. (5) Dəyişən qəbul sisteminin (DQS) vakuum tənzimləyicisinin işləmə vəziyyətini yoxlayın və vakuum sızmasının olub-olmadığını aydınlaşdırın | Şəkil 06-8: Dəyişən qəbul sisteminin (DQS) yoxlanılması (mənfi düstur)