Kuzovun təmiri

2. Köhnə panel ölçüsündə yeni panel kəsin. | Şəkil 04-2: Zədələnmiş paneldə yeni panelin kəsilməsi
3. Kuzovun panelini kəsin. | Şəkil 04-3: Kuzovun panelinin kəsilməsi
4. Daxili panelin flans sahəsini düzləşdirin. | Şəkil 04-4: Panelin flans sahəsinin kəsilməsi
5. Yeni paneli kəsin. | Şəkil 04-5: Yeni panelin kəsilməsi
6. Panelin flans sahəsinə qaynaq edərkən, paslanma əleyhinə maddədən istifadə edin. | Şəkil 04-6: Panelin flans sahəsinə qaynaq etmə zamanı paslanma əleyhinə maddədən istifadə