AVTOMOBİL

6. R12 Soyuducu maddəsi

| Xloro flüoro karbon, tam halogenləşmış xloroflüoro karbon Tərkibində xlorin olduğu üçün ozon aşınmasına səbəb olur. Avtomobillərin kondisionerlərində soyuducu maddə kimi istifadə olunan CFC 12 həmçinin məhdud istifadə olunur, çünki ozon təbəqəsinin aşınmasına səbəb olur.

| Karbon atomu=1 Hidrogen atomu=0 Flüorin atomları=2 qalanları xlorin atomları ilə əvəz olunub ozon aşınmasının səbəbi

7. HFC-134 a soyuducu maddəsi
Qeyd olunmuş soyuducu maddələr, istiliyə davamlılıq və alışmama kimi xüsusiyyətlərə malik kimyəvi cəhətdən sabit maddələr rəngsiz və qoxusuzdurlar, alışqan, korroziv və toksik deyillər. Bu səbəblərə görə onlardan havalandırma sistemlərinin və soyuducuların soyuducu maddələri, aezorol pulverizator maddələri, elektronik sistemlər üçün təmizləyici maddələr, yanğınsöndürmə materialları, köpük maddələri və sintetik rezinlər üçün xammal qismində istifadə olunur.
Carbon atom = 1 – karbon atomu = 2
Hygrogen atom = 0 – hidrogen atomları = 2
Fluorine atoms = 2 – flüorin atomları = 4
How to read the names of Freon – Freon adlarını necə oxumalı
Shows symmetrically – simmetrik göstəricisidir
No. of fluorine atoms – flüorin atomlarının sayı
No of hydrogen atoms + 1 – hidrogen atomlarının sayı + 1
No. of carbon atoms - 1 – karbon atomlarının sayı - 1
Refrigerant – soyuducu maddə