AVTOMOBİL

Şəkil 05-2: Giriş valının sürət datçiki və çıxış valının sürət datçiki
- Giriş və çıxış vallarının sürət datçiklərini ayrıca yoxlayın.

Təftiş sahəsi | Tənzimlənmiş dəyər | Ölçülər | Qiymətləndirmə | Təsdiq
Dolağın müqaviməti | Giriş valının sürət datçiki |  |  |  |
Çıxış valının sürət datçiki |  |  |  |

- Skanerdən istifadə edərək giriş və çıxış vallarının sürət datçiklərini ölçməklə datçikin statusunu yoxlayın.
Şəkil 05-3: Datçikin çıxış məlumatları

Təftiş sahəsi | Tənzimlənmiş dəyər | Ölçülər | Qiymətləndirmə | Təsdiq
Skan alətini yoxlayın | Giriş valının sürət datçiki |  |  |  |
Çıxış valının sürət datçiki |  |  |  |

Giriş və çıxış vallarının sürət datçiklərində nasazlığın baş vermə səbəbini təsvir edin.
(3) Texniki xidmət təlimatlarına istinad edərək blokirovka açarını yoxlayın.

Funksiya | Seçmə mexanizminin linginin mövqeyi kontakt tipli açar ilə aşkar edilir, belə ki,yalnız dayanma və neytral vəziyyətdə işə salmaq mümkündür və dəyişdirmə linginin mövqeyi TCM tərəfi ndən bildirilir.