AVTOMOBİL

4. | Cilalama Zədələnmiş sahə # 120-180 ölçülü abraziv kağızla cilalanır.
| Şəkil 09-2: Cilalama işləri
5. Yağ təmizləmə işləri | Şəkil 09-3: Yağ təmizləmə işləri
6. | Doldurucu maddənin tətbiqi Plastik doldurucu maddədən istifadə edin (plastik şpaklyovka 2-maye növü, gel şəkilli 1-maye növü)
| Şəkil 09-4: Doldurucu maddənin tətbiqi
7. | Səthin cilalanması Beldən istifadə edərək, səthi hamarlaşdırın.
| Şəkil 09-5: Səthdən liflərin təmizlənməsi
8. | Quruma işləri Quruma işlərini istehsalçı kitabçasına uyğun şəkildə yerinə yetirin.
9. | Cilalama Zədələnmiş sahə hamarlaşana qədər # 240-320 öçlülü abraziv kağızla cilalanır.
| Şəkil 09-6: Cilalama işləri