Mühərrik

5.5 Karbohidrogenlər
Karbohidrogen emissiyaları mühərrikdəki yanacaq molekullarının yanmaması və ya qismən yanması ilə meydana gəlir. Karbohidrogenlər nitrogen oksidlər və günəş işığı ilə reaksiyaya girərək, smoqun əsas tərkib hissəsi olan yer səviyyəsində ozonu meydana gətirirlər. Ozon gözləri qıcıqlandırır, ağciyərləri zədələyir və tənəffüs problemlərini ağırlaşdırır. Bu, şəhərdə hava çirklənməsinin ən geniş yayılmış və həllolunmaz problemidir. Bir çox buraxılan karbohidrogenlər də zəhərlidir və xərçəng meydana gətirmə potensialı mövcuddur.
ÜMUMİ
SPESİFİKASİYALAR EB71298C

Əşya | Spesifikasiya
Üfürməni Nizamlayıcı Elektromaqnit Klapanı (ÜNEK) | Növ | Növbətçi Nəzarəti növü
Müqavimət(Ω) | 24.5 ~ 27.5 20°C-də (68℉)
Yanacaq Çəninin Təzyiq Sensoru (YÇTS) | Növ | Pyezomüqavimət növü
Çıxış Gərginliyi | Boşuna işləmədə təqribi 2.5V
Kanistr Bağlama Klapanı (KBK) | Növ | SÖNDÜRMƏK/YANDIRMAQ İdarəetmə növü
Müqavimət | 23.0 - 26.0 Ω 20°C-də (68℉)

SIXILMA MOMENTLƏRİ E9CEAC3F

Əşya | N-m | kqq-sm | fq-ft
Müsbət Karter Havalandırma Klapanı | 7.8 ~ 11.8 | 0.8 ~ 1.2 | 5.8 ~ 8.7

PROBLEMLƏRİN AXTARILMASI E4009D97

Əlamət | Şübhəli ərazi | Tədbir
Mühərrik işə düşmür və ya çətinliklə işə düşür | Vakuum şlanqı ayrılıb və ya zədələnib | Təmir və ya dəyişdirilmə
BEN-nin (EVAP) nasazlığı. Üfürməni nizamlayıcı elektromaqnit klapanı | Təmir və ya dəyişdirilmə
Kobud boşuna işləmələr və ya mühərrikin dayanması | Vakuum şlanqı ayrılıb və ya zədələnib | Təmir və ya dəyişdirilmə
MKH (PCV) klapanının nasazlığı | Təmir və ya dəyişdirilmə
Buxarlanan emissiya kanistrini təmizləmə sistemində nasazlıq | Sistemi yoxlayın; əgər problem yaranarsa, əlaqədar komponentlərin hissələrinin yoxlanılması
Həddindən artıq yağ istifadəsi | Müsbət karter havalandırma xəttinin tutulması | Müsbət karter havalandırma sistemini yoxlayın