Mühərrik

Şəkil 09-6: İnjektor müqaviməti
(A) Alışma ayırıcısını söndürün (bağlayın).
(B) İnjektor birləşdiricini ayırın.
(C) İnjektor klemləri olan 1 və 2 arasındakı müqaviməti ölçün.
(D) İnjektor spiralının müqavimət spesifikasiyası (Avante MD) - 1.5 Ω (20 ℃)-dir.
(E) Spesifikasiyaya baxın və ölçülən müqavimətin texniki şərtlərdən fərqli olub olmadığını yoxlayın.
Tətbiq növü
• İstehsalçının texniki təmir təlimatlarına baxın.
< Cədvəl 1-16 > İnjektor müqavimətinin yoxlanılması

Punkt | Ölçülər | Tənzimləyici dəyər (saxlama limiti) | Rəy və texniki xidmət (və ya fəaliyyət) işləri
Rəy | Texniki təmir və fəaliyyət
İnjektor müqaviməti |  |  | Yaxşı Pis |

Qiymətləndirmə testi

Qiymәtlәndirmә standart meyarları | Bәli | Xeyr | T/E
Tələbə bu modulun tapşırıqlarını yerinə yetirərkən: 1. Elektron yanacaq püskürmə sisteminin strukturunu və adını düzgün şəkildə izah edə bildi? 2. Elektron yanacaq püskürmə sistemini düzgün şəkildə əvəz edə bildi? 3. Elektron yanacaq püskürmə sistemini düzgün şəkildə dəyişdirə bildi? 4. Mühərrik skaneri ilə injektoru yoxlamaq üçün mühərrikin vəziyyətini doğru şəkildə sınaqdan keçirə bildi? |  |  |

*T/E (tətbiq edilmədi) - Tələbə təcrübi məşq şəraiti ilə əlaqədar olaraq təcrübə keçirə bilmədi.