AVTOMOBIL

(7) A işlənmiş qazların yenidən alışdırma sistemi borusunu birləşdirmək. | Şəkil 07-13: İşlənmiş qazların yenidən alışdırma sistemi borusunu birləşdirilməsi
(8) A istilik qoruyucusunu montaj etmək. | Şəkil 07-14: İstilik qoruyucusunun montajı
2. Verilən kompressorun təmiri 1. Turbo şarjı hissələrə ayırmazdan qabaq, turbin karteri, kompressor qapağı və kaset dəstinin montajının mövqeyi barədə qeyd edin. | Şəkil 07-15: Turbo şarj uyğunluğu göstərən dəlik
2. Halqavari kəlbətin vasitəsilə kompressor qapağını montaj etmək üçün kompressor örtüyünün aşağı olması şəklində sıxan halqanı çıxardın. | Şəkil 07-16: Kompressorun sıxan halqasının çıxarılması