Nəqliyyat vasitəsinin boyanması

4. İlkin boya işlərini yerinə yetirin.
(1) Əvvəlcə örtük çəkiləcək obyektin uclarını və səthindəki boşluqları boyayın.
(2) Səthin vəziyyətini yoxlamaq üçün şəffaf örtük maddəsinin miqdarını azaldın.

(3) | Əsas örtüyün səthinə və uclarına bitişik böyük sahə yaradın və səthdəki ya və ya kənar maddələrin təsiri ilə çat qüsurlarının olub-olmadığını yoxlayın və meydana gəlməsinə yol verməyin.

5. Nazik örtük çəkilməlidirsə, onun qurumasını gözləmək lazım deyil.
6. İkinci boyama işlərini yerinə yetirin.
(1) Boyanı rütubətli və hamar şəkildə tətbiq edin.

(2) | İkinci və üçüncü örtük çəkmə işləri astar örtüyünün qalınlığını formalaşdırdığı üçün örtük təbəqəsinin müvafiq qalınlığa çatana qədər qurumamış örtük ilə işləmək olar.

(3) Üçüncü boyadan daha az miqdarda boya tətbiq edin.

(4) | Örtük çəkilən səthdə axıntı və ya qüsurların meydana gəlməməsi üçün diqqət etmək lazımdır.

7. Boyanın quruması üçün lazımi qədər gözləyin.

(1) | Xüsusi quruma müddəti otaq temperaturunda 5 dəqiqədir, lakin maksimal olaraq 7-10 dəqiqə çəkir.
(2) | Quruma müddəti örtüyün qalınlığından asılıdır, yəni, əgər örtük qalındırsa, quruma müddəti daha uzundur.

8. Üçüncü boyama işini yerinə yetirin.

(1) | Örtük çəkiləcək səthin hamarlığını və parıltısını müəyyən etmək üçün örtük çəkmə işini səthdən sabit məsafədə üst-üstə düşmə sürəti ilə və püskürtmə tapançası ilə yerinə yetirin.
(2) | Səthə püskürtülən boyanın vəziyyətini yoxlayaraq boyanı səliqəli şəkildə çəkmək çətin olur.

9. Boyama işi başa çatdıqda, vaxt təyin edin və örtüyün qurumasını gözləyin.
Mənbə: Yoo Chang-bae (2014). “Avtomobili boyama praktikası” səh.26.
Şəkil 05-4: Əvəzetmə üçün ön qanadının metal əsasına
örtük çəkilməsindən sonra şəffaf örtük boyasının çəkilməsi
Mənbə: Yoo Chang-bae (2014). “Avtomobili boyama praktikası” səh.27.
Şəkil 05-5: Kapotun əvəz edilmiş hissəsinin daxilinə və xaricinə metal əsaslı örtük çəkilməsindən sonra şəffaf örtük boyasının çəkilməsi