AVTOMOBİL

10. | Quraşdırma başa çatdıqdan sonra sayğacı təkrar işə salın və tarazlığın əldə olunduğunu təsdiqləyin.

Şəkil 07-15: Təkərin tarazlığını yoxlama cihazı
Şəkil 07-16: Təkərin tarazlığını yoxlama cihazının birləşdirilməsi
3. Təkər və şin ayrılır
(1) Şinin bortundan ayırın
Mənbə: M Company verilənləri
Şəkil 07-17: Şinlərin havasını boşaldın

1) | Hava təzyiqinə nəzarət cihazından istifadə edərək, şinin daxilindəki havanı mümkün qədər boşaldın və ya xüsusi alətdən istifadə edərək şinin borusundakı klapanı açın və şini boşaldın.
2) | Əllə əməliyyatları yerinə yetirərkən şinin bortunu çarx qolundan və ya oxşar alətdən istifadə edərək çıxarın, şinin bir hissəsinə basın və təkər və şin arasındakı boşluğu təmizləyin.