Nəqliyyat vasitəsinin boyanması

2. İşlənmiş qaz analizatoru üzrə sıfır nöqtə. Diapazon tənzimləmə metodu

1. Analizatoru tamamilə qızdırın və sıfır nöqtəsinə təyin edin.
2. Oksigen ölçmə cihazının sıfır nöqtəsi, 20.80 ~ 21% nisbətində atmosferik oksigen konsentrasiyasına uyğun tənzimlənməlidir.
3. Göstərilən dəyər sabit olana qədər standart qaz, standart qazı işəsalma dəliyi vasitəsilə püskürdülür.
4. Göstərilən dəyəri standart qaz kalibrləmə dəyərinə uyğun təyin edin (O2, CO, CO2 və NOx standart qaz konsentrasiyasına daxildir, HC isə analizatorda göstərilən normal heksan əmsalı ilə vurulan propan konsentrasiyasıdır).
5. Ara hissəni tənzimlədikdən sonra, püskürdülən standart qazı boşaltmaq üçün sorma nasosunu işə salın və sıfır nöqtəsini göstərib göstərmədiyini yoxlayın.
6. Ölçü götürdüyünüz nəqliyyat vasitəsi üzrə HCV (hidrogen nisbəti) və OCV (oksigen nisbəti) dəyərlərinin düzgün şəkildə daxil edildiyinə nəzarət edin.
   <Benzinli avtomobil> HCV: 1.85, OCV: 0.000
   <Qazla işləyən nəqliyyat vasitəsi > HCV: 2.50, OCV: 0.000.
7. Ara hissəsinin tənzimlənməsi ən azı ayda bir dəfə aparılmalıdır. Bir həftədən çox istifadə edilməsə belə, həmin ara hissədə tənzimləmə aparılmalıdır.

3. İşıq ötürücü tipli tüstü detektoru və diapazon tənzimlənməsi metodu
Şəkil VI, 06-2: İşıq ötürücü tipli qurum analizatoru

1. Analizatoru tamamilə qızdırdıqdan sonra, yığma şlanq və birləşdirici şlanqda toplanmış qurumun olub olmadığını yoxlayın və istənilən toplanmış qurumu təmizləyin.
2. Ətraf hava konsentrasiyası 5% -dən az olduğu zaman, sıfıra tənzimləmək üçün sıfır düyməsinə basın.
3. Diapazonu kalibrləmə üçün nəzərdə tutulan standart süzgəcdən istifadə edərək aralıqları yoxlayın.
4. İşıq qaynağı ilə işıq qəbuledici arasındakı göstərilən dəyər sabitləşənə qədər gözləmək üçün kalibrləmə qurğusu üçün standart süzgəc yerləşdirin.
5. Standart süzgəc konsentrasiyası ilə kalibrləmə qurğusunun ölçülmüş konsentrasiyası arasındakı fərqin göstərilən dəyər daxilində olduğunu yoxlayın.
6. Diapazon təsdiqi, eyni gündə yoxlama işinə başlamazdan əvvəl gündə ən azı bir dəfə həyata keçirilməlidir.