AVTOMOBİL

olmaya bilər, lakin meydana gələn köpüklərin asanlıqla müşahidə edildiyi məhluldan istifadə etmək tövsiyə edilir. Bu halda köpüklərin meydana gəldiyi hissəni yoxlamaq lazımdır. Əgər köpüklər kənar tərəfdə və ya çiyinlik hissəsində meydana gəlirsə, şinin təmiri mümkün deyil.
(C) Müvafiq təmir üsulundan istifadə etməklə təmir
Zədələnmiş hissəni yaxından nəzərdən keçirin. Zədə nazik olsa belə, uzun və dərin izlər təmir edilməli və ya şin dəyişdirilməlidir, daha böyük zədələr isə yamaqlardan, dəliyin təmiri üçün istifadə olunan təmir matqabının diametrinə bərabər və ya daha kiçik diametrə malik tıxaclardan istifadə edərək təmir edilməlidir.
3. Təkərin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar mühakimə
(1) Təmir olunmayan şinlərin dəyişdirilməsi
(A) Şini yoxladıqdan sonra onun təmir olunma ehtimalı müəyyən edilməlidir.
(B) Təkərin şinini çıxardıqdan sonra köhnə şini yenisi ilə əvəz edin.
(C) Şini dəyişdirdikdən sonra təkrar yoxlayın.
(2) Şinin dəyişdirilməsi üzrə tövsiyə

(A) | Şinin zədəsi təsdiqlənibsə, onun təmir etmək mümkündür, lakin eyni amanda təhlükəsizlik amilləri yoxlanmalıdır.
(B) | Tıxacla təmir edərkən, qırılma diametri tıxacla eynidirsə və ya bir qədər çoxdursa, tıxacı yarım qatladıqda belə, şinin dəyişdirilməsi tövsiyə olunur, çünki qırılma və ya havanın sızması hallarının təkrar meydana gəlmə riski mövcuddur.
(C) | Yamaqlarla təmir halında yamağın yapışdırıldığı sahədən daha kiçik sahələr təmir oluna və şin müvəqqəti istifadə oluna bilər. Lakin gələcəkdə yamaq genişlənə və ya şindən çıxa biləcəyinə görə, şinin dəyişdirilməsi arzuolunandır.

Tıxacdan istifadə etməklə təmir
1. Zədənin sahəsini müəyyən edin.
Zədələnmiş sahənin diametri kiçikdirsə (2-3 mm), tıxacla təmir daha məqsədəuyğundur. Sahə yırtılıbsa və ya çatlayıbsa, tıxacdan istifadə etmək olmaz.
2. Zədələnmiş səthi təmir üçün hazırlayın.
(1) Zədələnmiş səthi yalnız deşik açma üsulu ilə təmir edin.
Mənbə: M Company verilənləri
Şəkil 07-35: Müvafiq deşicidən istifadə